Back To Index << Back To Terminology

# Value Set TimingEvent 2014‑03‑26

Diese Terminologie ist eine Momentaufnahme vom 2025‑12‑29 15:50:34. Terminologien können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Wenn eine neuere (dynamische) Versionen dieser Terminologie benötigt wird, bitte von der Quelle abrufen.
Id | 2.16.840.1.113883.1.11.10706 ref ad2bbr- | Gültigkeit ab | 2014‑03‑26
Status | Definitiv | Versions-Label | DEFN=UV=VO=1360-20160323
Name | TimingEvent | Bezeichnung | TimingEvent
Beschreibung | History description 2014-03-26: Lock all vaue sets untouched since 2014-03-26 to trackingId 2014T1_2014_03_26
Benutzung: 1
Id | Name | Typ
--- | --- | ---
Template
2.16.840.1.113883.10.21.4.6 | UV Subordinate Substance Administration (2023) | DYNAMIC
Quell-Codesystem | 2.16.840.1.113883.5.139 - TimingEvent - FHIR: http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-TimingEvent
Level/ Typ | Code | Bezeichnung | Codesystem
--- | --- | --- | ---
0‑L | AC | AC | TimingEvent
0‑L | ACD | ACD | TimingEvent
0‑L | ACM | ACM | TimingEvent
0‑L | ACV | ACV | TimingEvent
0‑S | C | C | TimingEvent
1‑L | CD | CD | TimingEvent
1‑L | CM | CM | TimingEvent
1‑L | CV | CV | TimingEvent
0‑L | HS | HS | TimingEvent
0‑L | IC | IC | TimingEvent
0‑L | ICD | ICD | TimingEvent
0‑L | ICM | ICM | TimingEvent
0‑L | ICV | ICV | TimingEvent
0‑L | PC | PC | TimingEvent
0‑L | PCD | PCD | TimingEvent
0‑L | PCM | PCM | TimingEvent
0‑L | PCV | PCV | TimingEvent
0‑L | WAKE | WAKE | TimingEvent
Legende: Typ L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavor OTH (other) schlägt Text in originalText vor. HL7 V3: NullFlavors werden im @nullFlavor Attribut statt in @code angegeben.
| XML JSON CSV SQL SVS FHIR (4.0) [xml / json]